**4. 莫代爾棉 (CM系列)**

**材質特性**

* **材質組成**：50%莫代爾 + 50%美國棉混紡。
* **特性**：
  + **柔軟與彈性**：改善純棉略硬質感，柔軟度與彈性兼具。
  + **透氣與吸濕**：保留莫代爾與棉的天然透氣性，保持乾爽清新。
  + **色澤飽滿**：莫代爾纖維染色均勻，布面色澤鮮亮，不易褪色。
* **織紗數**：220TC（經緯紗皆為莫代爾棉混紡紗）。
* **紡紗技術**：緊密賽絡紡（結合緊密紡與賽絡紡）：
  + 毛羽極少，表面平滑。
  + 手感柔軟順滑，透氣性佳。
  + 紗線強度高，耐磨性好。

**生產技術**

* **數位印花**：
  + 高精密度數位印花機，色彩鮮艷飽和，紋路細膩。
  + 水洗色牢度高，不易脫色。
  + 用水量少，汙染性低，符合環保標準。

**設計亮點**

* **窄幅布設計**：
  + 精巧拼接工藝，營造層次感與設計感。
  + 視覺層次豐富，質感提升，兼具美觀與耐用性。

**注意事項**

* 建議使用洗衣袋洗滌，減少摩擦，降低原纖化風險，延長使用壽命。

**原纖化現象**

**定義**

* 原纖化是指在濕態下，織物經過摩擦後，纖維表面劈裂並形成細小的原纖。
* 可能導致織物表面出現毛羽或白霜，影響美觀。
* 若進一步發展，可能導致纖維糾結，形成白球，縮短織物使用壽命。

**預防措施**

* 建議使用洗衣袋洗滌，減少織物間摩擦，防止纖維過度磨損。
* 可保持織物光滑，延長使用壽命，避免起毛球或變粗糙。